3. 산악독도 예상 문제

1. 나침반의 기능이 아닌 것은?

① 거리를 측정 할 수도 있다.                    ② 정확한 진행방향을 측정한다.

③ 등반속도를 측정할 수도 있다.                 ④ 현재 위치를 확인할 수 있다.

2. 실바(silva) 나침반의 장점을 잘못 설명한 것은?

① 자침의 멈춤이 빠르다.                        ② 작은 기호는 읽을 수 없다.

③ 각도 측정이 가능하다.                        ④ 조작이 간편하다.

3. 나침반의 각도를 읽는 선의 명칭은?

① 방향지시 보조선    ② 북방지시 보조선    ③ 도수선       ④ 북방지시 화살표

4. 산악독도 배점은 20점으로 한다. 기본점수는 몇 점인가?

① 11점              ② 12점               ③ 13점         ④14점

5. 산악독도 경기 중 실격사항이 아닌 것은?

① 경기중인 팀을 도와주기 위해서 통신기기를 사용한다.

② 필드에 설치된 경기용 장치들을 소속 팀에 유리하도록 위치를 변경시킨다.

③ 다른 출전 팀에게 답을 알려준다.

④ 큰 소리로 팀을 응원한다.

6. 계곡선의 간격이 100m인 지도의 축척은 얼마인가?

① 1:50,000            ② 1:25,000             ③ 1:15,000          ④ 1:10,000

7. 방향을 표시하거나 알아볼 수 없는 것은?

① 나침반               ② 분도기                ③ 자석               ④ 북극성

8. 국립지리원이 제작한 지형도 중에서 자세한 등산로나 작은 마을을 찾는데 적당한 축척의

지형도는?

① 1:50,000             ② 1:25,000             ③ 1:15,000           ④ 1:10,000

9. 도엽번호 NJ52-9-12-01지형도의 설명이 틀린 것은?

① N  = 북반구

② J  = 적도에서 4도씩 나누어 붙인 위도구역 기호

③ 52 = 날짜 변경선에서 6도씩 나누어 붙인 경도구역 번호

④ 9  = 1:25,000지형도의 지도번호

10. 우리나라의 해발고도를 인천광역시 인하대학교내에 설치한 수준원점의 높이는?

① 23.6871m           ② 26.6871m           ③ 29.6871m          ④ 32.6871m

11. 다음의 정보로 보아 이 지도의 축척은?

(도엽의 면적=150km2,도상거리 4cm가 실제거리 1km, 주곡선 간격은 10m)

① 1:50,000            ② 1:25,000            ③ 1:15,00 0          ④ 1:10,000

12. 지구의 좌표는 위도와 경도로 표시한다. 다음 중 틀린 것은?

① 경도 15도 마다 1시간의 시차를 가진다.

② 날짜 변경선에서 동경지역의 시간이 빠르고 서경지역은 늦다.

③ 위도는 적도를 기준으로 한다.

④ 위도 1도의 간격은 111km 이고 1분은 1.85km, 1초는 30.8m 이다.

13. 지형도의 표기내용 중 틀린 것은?

① 청색 : 물과 관련된 정보로 계곡, 저수지, 샘, 호수 등

② 적색 : 도로 및 국경선의 표시

③ 갈색 : 산림과 관련된 식생, 국립공원 경계선

④ 흑색 : 필요에 의해 만들어진 건물 등의 인위적 정보

14. 다음 중 나침반에 의한 ‘지도정치방법’을 정확하게 설명한 것을 고르시오.

① 지도의 자북선과 나침반의 북방지시화살표나 보조선이 일치하게 하는 것

② 나침반을 돌려 북방지시 화살표를 지도의 위도선에 일치되게 하는 것

③ 나침반을 돌려 방향지시 화살표를 지도의 경도선에 일치되게 하는 것

④ 나침반의 자침과 지도의 자북선을 일치되게 하는 것

15. 다음 보기는 무슨 등고선을 설명한 것인가?

(굵은 실선으로 1:50,000지형도는 100m 마다, 1:25,000지형도는 50m 마다 그 높이를 숫자로       표기하기도 함)

① 주곡선               ② 간곡선               ③ 계곡선             ④ 조곡선

16. 1:25,000 지형도의 주곡선 사이의 고도는 얼마인가?

① 50m                 ② 10m                 ③ 20m               ④ 50m

17. 나침반에는 두 개의 화살표가 있다. A는 방향지시 화살표, B는 북방지시 화살표이다.

관련되는 A와 B를 정확히 연관 지어 표기한 것은?

① 목표지점-북쪽       ② 북극성-남쪽        ③ 목표지점-남쪽       ④ 북극성-북쪽

18. 1:25,000 지형도의 계곡선 사이의 고도는 얼마인가?

① 50m                ② 10m                 ③ 20m               ④ 50m

19. 나침반은 하나로 세계 어디에서나 사용 할 수 없다. 우리나라에서 사용이 가능한 나침반은

중 어느 것인가?

① MN  : Magnetic North                      ② NME : North Magnetic Equator

③ SME : South Magnetic                      ④ MS   : Magnetic South

20. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 우리나라의 지형도는 진북방향을 지도의 위쪽이 되도록 제작하였다.

② 나침반의 적침은 자북점을 가리킨다.

③ 도북과 자북점은 서로 위치가 다르므로 지도에 나침반을 쉽게 적용하기 위해서 자북선을

미리 그어두면 편리하게 사용할 수 있다.

④ 자북선을 그을 때는 위도선과 자북점의 각도차이를 수정하여 그려야 한다.

21. 축척이 1: 5,000 인 지도에서 도상거리가 20cm라면 실제거리는 얼마인가?

①  1,000m              ② 2,000m             ③ 100m             ④ 5,000m

22. 한라산의 높이는 1,950m이다. 그 높이의 기준은 어디인가?

① 인천 앞바다의 평균해면                    ② 제주만의 평균해면

③ 원산만의 평균해면                         ④ 부산만의 평균해면

23. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 지도상의 내 위치를 찾으려면 후방교차법을 활용하는 것이 좋다.

② 전방교차법은 어떤 특징물을 찾는데 주로 사용한다.

③ 실제 지형에서 방위각 측정은 나침반의 북방지시화살표를 측정목표지점에 맞추고 진행방향

지시선은 자북점을 향하게 하여 나온 각도이다.

④ 지도상에서 방위각이란 한 지점에서 목표지점까지의 각도로 자북선에서 시계방향으로 열려          있는 있는 각도를 의미한다.

24. 1:25,000지형도에서 약간 경사진 등산로에 도상 거리가 40cm 라면 걸어야 할 실제거리는 몇      미터 정도인가? (가중치는 10% 적용)

① 약 5,000m          ② 약 5,750m         ③ 약 20,000m         ④ 약 11,000m

25. 1:5,000지형도에서 도상거리가 50cm 라면 실제거리는 얼마인가?

① 2.5km              ② 5km               ③ 12.5km              ④ 25km

26. 다음 중 GPS의 기능이 아닌 것은?

① 현 위치의 좌표      ② 이동속도    ③ 현 위치의 일출 일몰시간     ④ 지형도 제작

27. 나침반의 용도로 옳지 않은 것은?

① 지도의 정치         ② 고도 측정          ③ 방위각 측정          ④ 자북선 긋기

28. 지도상에서 A-지점에서 B-지점의 방위각을 측정하는 방법 중 틀린 것은?

① 측정하고자 하는 지점-A와 지점-B를 확인하여 표기한다.

② 나침반의 옆면을 A에서 B로 향하게 맞춘다.

③ 지도를 돌려서 자침이 자북선과 일치되게 맞춘다.

④ 나침반의 링을 돌려서 북방지시선이 자북선과 일치되게 맞춘다.

29. 다음 중 지형도에서 꼭 나타내야 할 길의 종류가 아닌 것은?

① 고속도로              ② 국도              ③ 우마차로           ④ 등산로

<다음 문제를 읽고 맞으면 O , 틀리면 X 표를 답안지에 표기 하세요>

30. 나침반의 한 눈금은 1도 간격이며 한 바퀴는 360도 이다.(     )

31. 나침반의 링 안쪽에는 북방지시 화살표와 보조선이, 기판 쪽에는 방향지시 화살표와 보조선이      그려져 있다.(    )

32. 지형도의 색상은 5색으로 갈색, 청색, 흑색, 적색, 녹색이다. 갈색으로 표기했던 등고선이 최근      의 지형도에는 녹색으로 표시되어 있다. (    )

33. 모든 방향의 기준은 북쪽이다. 이 북쪽의 기준은 진북, 자북, 도북 세 종류가 있다.

진북은 자오선상의 남, 북극점을 연결한 북극성 방향으로 지도제작의 기준이 되며

변하지 않는 북쪽이다. 지도에서 진북은   모양으로 표시한다.(    )

34. 내가 지구상에 어느 한 점에 서 있다고 가정하면 이 점을 기준으로 측정한 다른점의 방향을 방      위라고 한다. 그리고 그 지점의 자북선을 기준으로 시계방향으로 이동한 지점의 각도를 방위각      이라고 한다.(    )

35. 축척이란 실제지역의 면적과 지도상에 그려진 면적과의 비율을 말한다.(    )

36. 북쪽의 기준은 진북, 자북, 도북이 있으며 진북은 지도상의 위쪽을 말하고 자북은 나침반이 가      리키는 북쪽을, 도북은 북극점을 가리키는 북쪽을 말한다.(    )

37. 주곡선은 계곡선만으로 지형을 나타내기 부족할 때 계곡선 사이를 2등분해서 표시하는 등고선      이다.(    )

38. 우리나라에서 사용하는 나침반은 주로 실바, 썬토, 렉타 나침반을 사용하며 세계

어느 곳에서나 사용할 수 있다는 장점이 있다.(    )

39. 교차법을 이용하여 자기위치를 찾으려면 실제지형의 방위각을 측정하여 그 방위각을 토대로 지      도에서 현 위치를 찾아야 하는데 이 때는 지도정치를 하지 않아도 찾을 수 있다.(    )

<다음 문제를 읽고 (    )속에 맞는 답을 답안지에 표기 하세요>

40. 두 개 이상의 특징물을 이용하여 그은 선이 측정자의 위치에서 교차되는 것을 (     )교차법       이라고 한다.