□ 암벽등반 문제

1. 매듭 종류에 따른 8자매듭의 강도는?

① 78~80%           ② 75~80%          ③ 65~70%         ④ 60~70%

2. 등강기(쥬마)를 대신해서 사용할 수 있는 매듭은? (          )

3. 안전벨트가 없을시 로프를 직접 몸에 묶을 때 사용하던 매듭은? (           )

4. 확보의 방법이다. 틀린 것은?

① 직접확보와 간접확보                   ② 선등자 직접확보

③ 후등자 간접확보                       ④ 이상적 확보

5. 듈퍼 하강법이다. 틀린 것은?

① 압자일렌            ② 현수하강       ③ M자하강           ④ S자하강

6. 루트에 대한 사전 정보없이 첫 번째 시도에 추락없이 자유등반을 하는 등반은?

① 온 사이트 리딩      ② 플래싱 등반    ③ 레드 포인트       ④ 마스터 등반

7. 카라비너에 있는 KN은 킬로뉴톤으로 충격하중 단위이다. 20KN은 약 몇 Kg중인가?

① 약 2kg

② 약 20kg

③ 약 200kg

④ 약 2,000kg

8.. 여러 가지 하강 방법 중 틀린 것은?

① 어깨 하강법       ② 듈퍼 하강법       ③ 카라비너 하강법  ④ 안전벨트 하강법

9. 하강 로프를 던질 때 사용되는 구호는?

① 줄 당겨           ② 줄 늦춰           ③ 출발             ④ 줄 내려갑니다.

10. 하강중 정지하는 방법으로 틀린 것은?

① 제동손으로 놓고 감지손으로 로프를 잡는 방법

② 허벅지에 로프를 감는 방법

③ 아래 로프로 허리를 감아 매듭하는 방법

④ 프루지크 매듭을 로프에 걸어 멈추는 방법

11. 암벽 장비의 안전도를 검사하고 인증마크를 부여하는 단체는?

① WBC

② KAF

③ KS

④ UIAA

12. 등반용으로 주로 사용하는 길이 약 60m 전후 굵기 약 10mm 전후, 신장률 6~7%의 로프      이름은?

① 경시줄              ② 빨랫줄             ③ 동적로프          ④ 정적로프

13. 아래 그림 1의 명칭 이름은?

1                                           2

① 퀵드로(Quick Draw)  ② 런너(Runner)  ③ 롤슬링(Roll Sling)  ④ 웨빙(Webbing)

14. 가장 강한 매듭으로 강한 충격을 받은 후에도 쉽게 풀 수 있고, 등반에 가장 많이 사용하       는 매듭은?

① 8자매듭             ② 이중 피셔맨즈 매듭   ③ 클로브 히치   ④ 푸르지크 매듭

15. 마찰을 이용한 매듭으로 5~7mm 슬링(코드)을 고정된 로프에 거스 히치 방식으로 몇      번 감아 만드는 매듭은?

① 8자매듭             ② 이중 피셔맨즈 매듭   ③ 클로브 히치   ④ 푸르지크 매듭

16. 로프와 로프를 연결할 때 주로 사용하는 매듭은?

① 8자매듭             ② 이중 피셔맨즈 매듭   ③ 클로브 히치   ④ 푸르지크 매듭

17. 프랑스어로는 까베스땅(Cabestan), 확보물에 걸린 카라비너에 로프를 재빨리 묶을때     사용하는 매듭은?

① 8자 매듭            ② 이중 피셔맨즈 매듭   ③ 클로브 히치   ④ 푸르지크 매듭

18. 위에서 설명하는 것으로 “등반은 실패할 수 있어도, 이것에 실패는 용서 받을 수 없     다.”고 하는 등반 기술은?

① 매듭                ② 확보                 ③ 하강           ④ 구조

19. 등반 신호로 돌(그밖의 위험한 것)이 떨어지니 피하라는 주의 신호는?

① 낙자               ② 낙빙                 ③ 낙비           ④ 낙석

20. 체중이 70kg인 사람이 10M를 자유낙하 하면 약 6,900kg의 에너지가 발생한한다.

위 내용은 무엇을 설명한 것인가요?

① 엥겔계수           ② 확보계수               ③ 추락계수       ④ 하강계수

21. 조작이 간단하고 속도 조절이 부드러워 보편적으로 사용되는 위 그림의 장비 이름은?

① 그리그리

② 신치

③ 8자하강기

④ 튜브형

22. 여러 가지 하강 중 정지 방법 중 틀린 것은?

① 손에 로프를 감는 방법              ② 프루지크 매듭을 로프에 걸어 멈추는 방법

③ 아래 로프를 허리에 감아 매듭하는 방법   ④ 허벅지에 로프를 감는 방법

23. 몸이 들어갈수있는 바윗틈을 무엇이라고 하는가?

① 크랙               ② 침니             ③ 슬랩              ④ 오버행

24. 핑거 크랙의 재밍 기술이 아닌것은?

① 썸다운 잼          ② 링잼            ③ 클린잼             ④ 썸잼

25. 오버행이란 암벽의 경사가 몇도이상인가?

① 70도              ② 80도            ③ 90도               ④ 100도

26. 홀드의 종류와 사용법이 잘못 된 것은?

① 클링 홀드 - 엄지와 새끼손가락도 사용하라.

② 그립 홀드 - 손으로 밀면 큰 힘이 생긴다.

③ 핸드 후크 - 힘을 절약해라.

④ 링 그립 - 미세한 홀드를 놓치지 마라.

27. 페이스 등반 기술이 아닌것은?

① 맨틀링              ② 레이백          ③ 엑시트 무브        ④ 어프로치

28. 너트의 종류가 아닌 것은?

① 슬링                ② 와이어 너트     ③ 헥센트릭 쵸크      ④ 트라이 캠

29. 와이어 너트와 슬링 너트의 장점이 아닌것은?

① 와이어 너트의 뻣뻣한 철사가 손잡이가 되어 등반이 용이하다.

② 좁은 크랙에 너트를 설치하기 쉽다.

③ 슬링에 비해 강도가 약하고 수명이 짧다.

④ 슬링에 비해 강도가 강하고 수명이 길다.

30. 선등자의 코스 선택의 조건이 아닌것은?

① 자기 실력에 맞는 등반을 한다.

② 등반 경험이 있는 코스를 고른다.

③ 따라 오를 수 있는 다소 쉬운 곳을 고른다.

④ 기존 확보물이 충분히 있거나 확보물 설치가 용이한 코스를 고른다.

31. 루트 파인딩에 잘못된것은?

① 바위의 약점을 관찰한다.                 ② 확보지점을 찿아본다.

③ 휴식지점을 확인한다.                    ④ 난이도가 어려운 곳을 등반한다.

32. 일반적인 로프의 수명을 잘못말한것은?

① 날마다 쓴 로프는 1년 안에 사용중지     ② 주말마다 쓴 로프는 2년정도 사용.

③ 가끔 쓴 로프는 4년 정도사용            ④ 아주 큰 충격을 받아도 1년을 쓴다.

33. 다음 중 카라비너의 설명으로 틀린 것은?

① 요즈음 카라비너는 강도가 우수한 강철 소재를 많이 사용한다.

② 하프 클로버히치 매듭을 사용하기에 제일 좋은 카라비너는 HMS형이다.

③ 와이어게이트 형은 카라비너가 충격을 받았을 때 게이트 열림의 방지에 효과적이다.

④ 카라비너 사용시 개폐구의 방향은 항상 하늘 방향으로 돌려놓는다.

34. 자동균등화 (Self Equalization)와 정적균등화(Static Equalization)에

대해 틀린 것은?

① 균등화란 추락 시 확보물에 전달되는 충격을 한곳으로 모으기 위한 것이다.

② 확보물과의 각도가 작을수록 균등화에 효과가 크다.

③ 과거에는 자동 균등화를 사용하였지만 몇 가지의 문제점으로 인해 요즘은 정적균등       화 방식을 많이 사용한다.

④ 자동균등화방법의 문제점은 충격확장 방지의 원칙에 위배되기 때문에 정적균등화 방식 을 권장하고 있다.

35. 다음 중 암벽장비의 3대 장비가 아닌것은?2

① 자일(로프)           ② 초크              ③ 카라비너             ④ 하강기

36. 다음 중 매듭에 대한 설명으로 잘못 설명한 것은?

① 매듭의 끝부분은 항상 옭매듭으로 마무리 지어 매듭이 풀리는 것을 방지한다.

② 매듭은 항상 풀릴 위험이 있기 때문에 항상 눈으로 확인하면서 사용해야 한다.

③ 매듭은 안정성이 떨어지므로 가능한 매듭을 사용하지 않는 것이 좋다.

④ 로프에서 매듭 한 부분은 하지 안한 부분보다 강도가 약해지므로 항상 주의 하여야     한다.

37. 다음 중 하강 시 보조할 수 있는 하강 제동 매듭은 ?

① 오버핸드 매듭(Overhand Knot)            ② 물 매듭(Water Knot)

③ 오토블럭 매듭(Autoblock Knot)            ④ 뮌터 히치(Munter Hitch)

38. S.R.E.NE. 확보시스템의 원칙이 아닌 것은?

① 튼튼하게           ② 충분하게            ③ 재빨리           ④ 균등하게

39. 하강자일을 내리는 방법 중 잘못된것은?

① 바람이 심하면 아래 로프을 배낭안에 넣어두고 조금씩 빼면서 하강한다.

② 먼저 하강한 사람은 로프 끝이 날아가지 않게 끝을 확보지점에 연결해 둔다.

③ 심한 바람일 때는 한사람보다 두사람이 동시에 하강하는것이 안전하다.

④ 심하지 않는 바람일 때는 자일을 끝부터 털실 뭉치듯이 공처럼 말아 바위에 굴리는 것도 방법이다.

40. 한손이나 양손으로 한쪽 방향으로 잡아당기고, 발로는 반대편으로 밀어 생기는 짝임을 이용해 두 개의 바윗면이 만나는 틈새의 한쪽 모서리나, 각진 바위기둥을 오를 때 사용하는 가장 기본적인 기술은? 3

① 스테밍(Stemming)                     ② 드롭 니(Drop Knee)

③ 레이 백(La0 Back)                    ④ 엑시트 무브(Exit Move)