□ 암벽등반 문제

1. 기구를 사용하지 않고 몸의 마찰을 이용하여 추락시 제동을 할 수 있는 확보법이며

UIAA에서 권장하는 확보법은?

① 허리확보         ② 현수하강법     ③ 하프클로브히치     ④ 8자하강기

2. 확보지점 만들기에서 2개이상의 확보물이 각각 같은 힘을 받을 수 있도록

슬링을 이용한 연결법을 무엇이라 하는가? (          )

3. 안전벨트가 상용화되기전에 사용하였으며, 비상시나 안전벨트가 없을 때 사용할 수

있는 매듭은?

① 에반스매듭       ② 클로브히치     ③ 하프클로브히치     ④ 보울라인매듭

4. 확보의 방법이다. 틀린 것은?

① 직접확보와 간접확보                 ② 선등자 직접확보

③ 후등자 간접확보                     ④ 이상적 확보

5. 기구를 이용한 선,후등자 확보방법 중 잠금 카라비너1개에 매듭법을 이용하여

확보할 수 있는 방법은 무엇인가?

① 클로브히치        ② 하프클로프히치 ③ 프루지크매듭       ④ 거스히치

6. 루트에 대한 사전 정보없이 첫 번째 시도에 추락없이 자유등반을 하는 등반은?

① 온 사이트         ② 플래싱         ③ 레드 포인트        ④ 마스터

7. 슬랩 등반 기술이 아닌것은?

① 균형유지            ② 체중분산       ③ 중심이동          ④ 맨틀링

8. 여러 가지 하강 방법 중 틀린 것은?

① 어깨 하강법        ② 듈퍼 하강법     ③ 카라비너 하강법   ④ 안전벨트 하강법

9. 하강 로프를 던질 때 사용되는 구호는?

① 줄 당겨            ② 줄 늦춰         ③ 출발              ④ 줄 내려갑니다.

10. 확보자가 등반자를 확보하기 전에 자신의 몸을 확보지점에 묶어 두는 것이며,

확보지점에 도착해 가장 먼저 해야 하는 것을 무엇이라 하는가?

(                                       )

11. 암벽 장비의 안전도를 검사하고 인증마크를 부여하는 단체는?

① WBC              ② KAF             ③ KS          ④ UIAA

12. 로프는 용도에 맞게 사용되어야 하며 일반적으로 암벽등반용으로 사용하며,

약6~7%의 신장률을 가지고 있기에 추락 충격을 충분히 흡수할 수 있는 로프 이름은?

① 동적로프           ② 정적로프         ③ 마닐라로프   ④ 나일론로프

13. 아래 그림 1의 명칭 이름은?

1                                           2

① 퀵드로(Quick Draw)  ② 런너(Runner)   ③ 롤슬링(Roll Sling) ④ 웨빙(Webbing)

14. 가장 강한 매듭으로 강한 충격을 받은 후에도 쉽게 풀 수 있고, 등반에 가장 많이 사용하       는 매듭은?

① 8자매듭             ② 이중 피셔맨즈 매듭   ③ 클로브 히치   ④ 푸르지크 매듭

15. 마찰을 이용한 매듭으로 5~7mm 슬링(코드)을 고정된 로프에 거스 히치 방식으로 몇      번 감아 만드는 매듭은?

① 8자매듭             ② 이중 피셔맨즈 매듭   ③ 클로브 히치   ④ 푸르지크 매듭

16. 로프2동을 서로 연결하는 매듭으로 짝지어진 것은?

① 이중피셔맨즈매듭 - 로프연결8자매듭   ② 로프연결8자매듭 - 되감기8자매듭

③ 이중피셔맨즈매듭 - 되감기8자매듭     ④ 이중보울라인매듭 - 클로브히치

17. 로프 중간에 어디서나 쉽고 빠르게 고정할 수 있으며 자기확보할 때도 많이 쓰이는

매듭은?

① 하프클로브히치      ② 클로브히치     ③ 거스히치     ④ 오버핸드슬립

18. “등반은 실패할 수 있어도, 이것에 실패는 용서 받을 수 없다.”고 하는 등반 기술은?

① 매듭                ② 확보           ③ 하강         ④ 구조

19. 등반 신호로 돌(그밖의 위험한 것)이 떨어지니 피하라는 주의 신호는?

① 낙자               ② 낙빙           ③ 낙비         ④ 낙석

20. 추락계수의 계산식으로 맞는 것은?

① 추락계수 = 추락거리 / 추락충격을 흡수할 수 있는 로프의 길이

② 추락계수 = 추락거리 / 로프의 전체  길이

③ 추락계수 = 추락거리 / 확보자의 몸무게

④ 추락계수 = 추락자의 몸무게 / 추락 충격을 흡수할 수 있는 로프의 길이

21. 조작이 간단하고 속도 조절이 부드러워 보편적으로 사용되는 위 그림의 장비 이름은?

① 그리그리

② 신치

③ 8자하강기

④ 튜브형

22. 여러 가지 하강 중 정지 방법 중 틀린 것은?

① 손에 로프를 감는 방법              ② 프루지크 매듭을 로프에 걸어 멈추는 방법

③ 아래 로프를 허리에 감아 매듭하는 방법   ④ 허벅지에 로프를 감는 방법

23. 몸이 들어갈수있는 바윗틈을 무엇이라고 하는가?

① 크랙               ② 침니             ③ 슬랩              ④ 오버행

24. 핑거 크랙의 재밍 기술이 아닌것은?

① 썸다운 잼          ② 링잼             ③ 클린잼            ④ 썸잼

25. 오버행이란 암벽의 경사가 몇도이상인가?

① 70도              ② 80도             ③ 90도              ④ 100도

26. 홀드의 종류와 사용법이 잘못 된 것은?

① 클링 홀드 - 엄지와 새끼손가락도 사용하라.

② 그립 홀드 - 손으로 밀면 큰 힘이 생긴다.

③ 핸드 후크 - 힘을 절약해라.

④ 링 그립 - 미세한 홀드를 놓치지 마라.

27. 페이스 등반 기술이 아닌것은?

① 레이백              ② 드롭니          ③ 압바        ④ 스테밍

28. 다음 중 피톤(하켄)의 종류가  아닌 것은?

① 로스트 애로우       ② 탈톤            ③ 봉봉        ④ 앵글

29. 와이어 너트와 슬링 너트의 장점이 아닌것은?

① 와이어 너트의 뻣뻣한 철사가 손잡이가 되어 등반이 용이하다.

② 좁은 크랙에 너트를 설치하기 쉽다.

③ 슬링에 비해 강도가 약하고 수명이 짧다.

④ 슬링에 비해 강도가 강하고 수명이 길다.

30. 선등자의 코스 선택의 조건이 아닌것은?

① 자기 실력에 맞는 등반을 한다.

② 등반 경험이 있는 코스를 고른다.

③ 따라 오를 수 있는 다소 쉬운 곳을 고른다.

④ 기존 확보물이 충분히 있거나 확보물 설치가 용이한 코스를 고른다.

31. 루트 파인딩에 잘못된것은?

① 바위의 약점을 관찰한다.                 ② 확보지점을 찿아본다.

③ 휴식지점을 확인한다.                    ④ 난이도가 어려운 곳을 등반한다.

32. 일반적인 로프의 수명을 잘못말한것은?

① 날마다 쓴 로프는 1년 안에 사용중지     ② 주말마다 쓴 로프는 2년정도 사용.

③ 가끔 쓴 로프는 4년 정도사용            ④ 아주 큰 충격을 받아도 1년을 쓴다.

33. 다음 중 카라비너의 설명으로 틀린 것은?

① 처음엔 강철로 만들었으나 현재는 알루미늄 합금이다.

② 충격에 강하므로 해머 대신 사용할 수 있다.

③ UIAA규격으로 긴 방향으로 약2,000kg이상의 강도를 지녀야 한다.

④ 종류로는 O형, D형, 벤트게이트, 잠금카라비너가 있다.

34. 등강기(쥬마)을 대신해서 사용할 수 있는 매듭은? (               )

35. 대암벽등반의 방법으로 볼 수 없는것은?

① 볼더링          ② 쥬마링              ③ 팬듈럼        ④ 홀링

36. 다음 중 매듭에 대한 설명으로 잘못 설명한 것은?

① 매듭의 끝부분은 항상 옭매듭으로 마무리 지어 매듭이 풀리는 것을 방지한다.

② 매듭은 항상 풀릴 위험이 있기 때문에 항상 눈으로 확인하면서 사용해야 한다..

③ 매듭은 안정성이 떨어지므로 가능한 매듭을 사용하지 않는 것이 좋다.

④ 로프에서 매듭 한 부분은 하지 안한 부분보다 강도가 약해지므로 항상

주의 하여야 한다.

37. 우리나라에서 주로 사용하는 암벽 등급 체계는? (                )

38. S.R.E.NE. 확보시스템의 원칙이 아닌 것은?

① 튼튼하게        ② 충분하게            ③ 재빨리           ④ 균등하게

39. 두줄 하강시 두손을 자유롭게 하기 위해서 정지하는 방법으로 옳지 못한 것은?

① 아래쪽 로프를 허리 뒤로 돌려 위쪽 로프에 매듭하여 멈추는 방법.

② 푸르지크매듭을 위쪽 로프에 매듭하여 멈추는 방법.

③ 아래쪽 로프를 허벅지에 여러번 감아서 멈추는 방법.

④ 자기확보줄을 하강기에 걸어 멈추는 방법.

40. 한손이나 양손으로 한쪽 방향으로 잡아당기고, 발로는 반대편으로 밀어 생기는 짝임을 이용해 두 개의 바윗면이 만나는 틈새의 한쪽 모서리나, 각진 바위기둥을 오를 때 사용하는 가장 기본적인 기술은?

① 스테밍(Stemming)                     ② 드롭 니(Drop Knee)

③ 레이 백(La0 Back)                    ④ 엑시트 무브(Exit Move)